**Технические характеристики:**

Станки модели 7д36 предназначены для обработки плоских горизонтальных поверхностей , подрезки вертикальных поверхностей и строжки канавок

Класс точности Н  
Рабочая поверхность стола мм 710х450  
Ширина стола мм 450  
Ход ползуна мм 150 - 700  
Мощность главного привода кВт 7,5  
Макс.сечение резца - 40х25мм,  
Премещение стола - 700мм  
Вес (кг) 3400  
Завод производитель Гомельский стакостроительный завод им. Кирова, РУП  
Габариты (мм) 2850х1680х1840