Машина листогибочная трехвалковая И2222Б Предназначена для гибки листового проката в холодном состоянии. Гибка происходит по дуге между тремя валками

Модель и2222б
Начало серийного производства 1983
Наибольшая толщина изгибаемого листа, мм 16
Наибольшая ширина изгибаемого листа, мм 2000
Радиус гибки наименьший, мм 240
Радиус гибки наименьший, мм 240
Мощность двигателя главного движения кВт 15
Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 4700\_1300\_3220
Масса кг 7300