**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖНИЦ ГИЛЬОТИННЫХ**

**Н-474**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Н-474** |
| Толщина металла, мм | 4 |
| Ширина листового металла, мм | 2000 |
| Расстояние от кромки неподвижного ножа до станины (вылет), мм | 300 |
| Число ходов, ход/мин | 40 |
| Угол наклона подвижного ножа | 1 град. 5мин |
| Ход ножа, мм | 140 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 2250 |
| Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм | 800 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 7 |
| Габаритные размеры, мм | 2900/1970/2170 |
| Масса, кг | 4000 |