Комбинированные ножницы **Н-513** предназначены для резки листовой, сортовой и профильной прокатной стали.

***Характеристики:***

толщина листа = 13мм;  
сечение полосы = 18х120мм;  
диаметр отверстия = 28мм,  
диаметр круга = 40мм,  
квадрат = 35мм,  
уголок (под прямым углом) = 100х100х12мм,  
уголок и тавр (под углом 45 град) = 75х75х5мм,  
двутавр и швеллер (специальными ножами) = № 14.  
ширина листа (длина ножей) = 250мм.  
Число ходов ползуна = 40 ход/мин.  
Габариты, ДхШхВ = 1090х520х1590мм.  
Мощность = 3,5кВт.  
Масса = 1210кг.