**Молот ковочный пневматический МВ4127**

**Технические характеристики**

Молот ковочный пневматический МВ4127 Предназначен для производства поковок различной конфигурации методом свободной ковки на плоских и фасонных бойках

Модель мв4127
Энергия удара, кДж 0.9
Номинальная масса падающих частей, кг 50
Высота рабочей зоны в свету, мм 220
Высота рабочей зоны в свету, мм 220
Мощность двигателя главного движения кВт 5,5
Масса кг 2200