**Молот ковочный пневматический МВ4127**

**Технические характеристики**

Молот ковочный пневматический МВ4127 Предназначен для производства поковок различной конфигурации методом свободной ковки на плоских и фасонных бойках

Модель мв4127  
Энергия удара, кДж 0.9  
Номинальная масса падающих частей, кг 50  
Высота рабочей зоны в свету, мм 220  
Высота рабочей зоны в свету, мм 220  
Мощность двигателя главного движения кВт 5,5  
Масса кг 2200