**Технические характеристики:**

Станки модели 278н предназначены для ремонтной тонкой расточки блоков цилиндров и гильз судовых, автотракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления, подрезки торцов и расточки отверстий в отдельных деталях. Снабжены комплектом шпинделей, которые устанавливаются на шпиндельную бабку в зависимости от диаметра растачиваемого отверстия.

Наибольший диаметр растачивания, мм 165  
Длина рабочей поверхности стола, мм 1200  
Ширина стола, мм 500  
Серия 1971  
Точность П  
Мощность 2,2  
Габариты 1200x1200x2050  
Масса 1850  
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 80  
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 450