Станок имеет следующие технические характеристики: расстояние от оси шпинделя до стола – 450 мм;

Расстояние от оси шпинделя до хобота – 155 мм;

Размер рабочей поверхности стола - 320×1250 мм;

Максмальное перемещение по осям X,Y,Z 800, 250, 370 мм

Число скоростей шпинделя – 18.

Число подач стола – 18.

Мощность электродвигателя главного привода – 7 кВт,

частота вращения 1440 мин-1.

Мощность электродвигателя привода подачи 1,7 кВт, частота вращения 1440 мин-1

Точность Н

Габариты 2305x1950x1680 мм

Масса 2900 кг