**Технические характеристики:**

Станки немецкие "HECKERT" модели fss315 предназначены для фрезерования в традиционном и автоматическом цикле.

Размеры рабочей поверхности стола, мм 315х1250
Количество Т-образных пазов 4

Перемещение стола, мм

по оси Х (продольное) 850
по оси Y (поперечное) 270
по оси Z (вертикальное) 355

Числа оборотов фрезерного шпинделя

Кол-во ступеней 18
Диапазон (об./мин) 45…2240

Поворот стола в град. 45
Допустимая масса детали (включая зажимн. устройство), кг 1000
Мощность привода фрезерного шпинделя, квт 5,5
Мощность привода подач, квт 1,5
Масса станка, кг 2800
Габаритные размеры станка, мм (длина х ширина х высота) 1930x1850x1995