**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛБЕЖНОГО СТАНКА 7А430**

Характеристика

7А430

Наибольший ход долбяка, мм 320

Расстояние от наружной плоскости резцедержателя до станины (вылет), мм 590

Расстояние от плоскости стола до нижнего конца направляющих долбяка, мм 500

Диаметр рабочей поверхности стола, мм 630

Наибольшее перемещение стола, мм в продольном направлении 650

в поперечном направлении 500

Наибольший угол наклона долбяка, град ±10

Установочное регулирование хода долбяка, мм 260

Пределы скоростей долбяка, м/мин 5-36

Пределы подач стола, мм/дв. ход продольных 0,2-2,4

поперечных 0,2-2,4

круговых, град 0,1-1,4

Наибольшее усилие резания, кг 2400

Мощность электродвигателя главного движения, кВт 7,0

Габаритные размеры станка, мм 2650х1810х2890

Вес станка (с электрооборудованием), кг 5200