Машина листогибочная трехвалковая И2222Б Предназначена для гибки листового проката в холодном состоянии. Гибка происходит по дуге между тремя валками

Модель и2222б  
Начало серийного производства 1983  
Наибольшая толщина изгибаемого листа, мм 16  
Наибольшая ширина изгибаемого листа, мм 2000  
Радиус гибки наименьший, мм 240  
Радиус гибки наименьший, мм 240  
Мощность двигателя главного движения кВт 15  
Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 4700\_1300\_3220  
Масса кг 7300