**Характеристики ножниц**

**Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом НД3318Г**

**Технические характеристики**

Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом НД3318Г Ножницы гильотинные пневмомеханические с наклонным ножом и автоматической регулировкой зазора между ножами предназначены для резки листового металла с автоматической установкой нужной величины зазора между ножами в зависимости от толщины разрезаемого листа и усилия прижима, пропорционального усилию реза.

Модель нд3318г  
Начало серийного производства 1976  
Наибольшая толщина листа, мм 6.3  
Ширина листа, мм 2000  
Длина полосы, отрезаемой по заднему упору, мм 600  
Длина полосы, отрезаемой по заднему упору, мм 600  
Мощность двигателя главного движения кВт 9,4  
Размер стола ширина/длинна мм 495/2350  
Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 3125\_1635\_2100  
Масса кг 4490