**Технические характеристики ножниц листовых комбинированных НЛК12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметров** | **Данные** |
| **1** | Максимальное усилие резания | 104000 |
| **2** | Максимальная толщина разрезанного листа | 12 |
| **3** | Максимальная ширина разрезаемого листа, мм | 2000 |
| **4** | Угол наклона верхнего ножа, град | 2град10 |
| **5** | Максимальные размеры разрезаемого сортового проката  уголок, номер профиля  круг диаметр , мм | 9  40 |
| **6** | Число ходов ножа в минуту | 40 |
| **7** | Ход ножа, мм | 105 |
| **8** | Ход прижима, мм | 20 |
| **9** | Привод электродвигатель  тип  мощность КВт  частота вращения об/мин | 4А160М45  18,5  1500 |