Комбинированные ножницы **Н-513** предназначены для резки листовой, сортовой и профильной прокатной стали.

***Характеристики:***

толщина листа = 13мм;
сечение полосы = 18х120мм;
диаметр отверстия = 28мм,
диаметр круга = 40мм,
квадрат = 35мм,
уголок (под прямым углом) = 100х100х12мм,
уголок и тавр (под углом 45 град) = 75х75х5мм,
двутавр и швеллер (специальными ножами) = № 14.
ширина листа (длина ножей) = 250мм.
Число ходов ползуна = 40 ход/мин.
Габариты, ДхШхВ = 1090х520х1590мм.
Мощность = 3,5кВт.
Масса = 1210кг.