**Пресс-ножницы комбинированные НВ5222**

**Технические характеристики**

Пресс-ножницы комбинированные НВ5222 Пресс-ножницы комбинированные предназначены для отрезки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, а также вырубки открытых пазов.

Модель нв5222
Начало серийного производства 1974
Наибольшая толщина листа, мм 16
Диаметр круга, мм 50
Мощность двигателя главного движения кВт 4,8
Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 1070\_880\_1800
Масса кг 2700