**Пресс-ножницы комбинированные НГ5223**

**Технические характеристики**

Пресс-ножницы комбинированные модели НГ5223 предназначены для отрезки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, а также вырубки открытых пазов.

Толщина разрезаемого листа 18 мм

Размер отрезаемой полосы (толщина х ширина) 18х180 мм

Диаметр/толщина пробиваемого отверстия 32х16 мм

Диаметр отрезаемого круга 50 мм

Квадрат 45х45 мм

Уголок (прямой рез) 125х125х14

Уголок (под углом 45) 100х100х10

Номер профиля: двутавра, швеллера 18а/18а

Пазы прямоугольной формы: толщина/длина/ширина 80х65х10 мм

Габаритные размеры 1800х1700х1865

Масса 2500 кг