**Технические характеристики:**

Станки модели 278н предназначены для ремонтной тонкой расточки блоков цилиндров и гильз судовых, автотракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления, подрезки торцов и расточки отверстий в отдельных деталях. Снабжены комплектом шпинделей, которые устанавливаются на шпиндельную бабку в зависимости от диаметра растачиваемого отверстия.

Наибольший диаметр растачивания, мм 165
Длина рабочей поверхности стола, мм 1200
Ширина стола, мм 500
Серия 1971
Точность П
Мощность 2,2
Габариты 1200x1200x2050
Масса 1850
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 80
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: 450