**ВМС-2А**

**Технические характеристики:**

Станки модели вмс-2а предназначены для нарезания трубной цилиндрической и метрической резьбы на водогазопроводных трубах, круглом прокате из черных, цветных, нержавеющих металлов.

Диаметр нарезаемой резьбы 0,5...2,5 дюймов
Шаг нарезаемой резьбы 3 мм
Длина нарезания без зенкера 120 мм
Длина нарезания с зенкером 65 мм
Количество скоростей шпинделя 4
Частота вращения шпинделя 214, 132, 104, 64 об./мин
Диаметр отверстия в резьбонарезной головке 79 мм
Диаметр отверстия в шпинделе 45 мм
Мощность электродвигателя 3 кВт
Частота оборотов электродвигателя 1500 об./мин
Габаритные размеры 1500х750х1160 мм
Масса 570 кг