**Полуавтомат профиленакатный (резьбонакатный) двухроликовый А2528**

**Технические характеристики**

Полуавтомат профиленакатный (резьбонакатный) двухроликовый А2528 Предназначен для непрерывного накатывания резьбы на деталях типа болтов и винтов

Модель а2528  
Начало серийного производства 1974  
Наибольший диаметр резьбы, мм 70  
Длина резьбы изделия, мм 125  
Длина резьбы изделия, мм 125  
Мощность двигателя главного движения кВт 5,89  
Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 1460\_1110\_1180  
Масса кг 2300