|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Технические характеристики 6П80** |   |  |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | длина | 800 |
| ширина | 200 |
| Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 500 |
| поперечное | 160 |
| вертикальное | 300 |
| Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | наименьшее | 0 |
| наибольшее | 300 |
| Наибольший угол поворота стола, град |   | + 45 |
| Количество частот вращения шпинделя |   | 12 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин |   | 50 - 2240 |
| Количество подач стола |   | 12 |
| Пределы подач стола, мм/мин | продольных | 22,4 - 1000 |
| поперечных | 16 - 710 |
| вертикальных | 8 - 355 |
| Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин | продольного | 2800 |
| поперечного | 2000 |
| вертикального | 1000 |
| Мощность электродвигателей, кВт | главного | 2,8 |
| подачи |   |
| Габариты, мм | длина | 1720 |
| ширина | 1785 |
| высота | 1350 |
| Масса, кг |   | 1350 |