**Технические характеристики:**

Станки модели 7а420 предназначены для наружного и внутреннего долбления плоских и фасонных поверхностей, вырезов и канавок, а также для долбления с поднутрием до 10 град, Для инструментальных и ремонтных служб

Длина хода долбяка, мм:
Наименьшая 0
Наибольшая 200

Расстояние от плоскости стола до нижнего конца направляющих долбяка, мм 320
Расстояние от наружной плоскости резцедержателя до стойки (вылет), мм 480
Размер рабочей поверхности стола(диаметр),мм 500

Наибольшее перемещение:
Продольное, мм. 500
Поперечное, мм 400
Круговое, мм 360

Перемещение на один оборот маховичка рукоятки:
Продольное, мм 6
Поперечное, мм 6
Круговое, град., 4

Цена деления лимба:
Продольное, мм 0,05
Поперечное, мм 0,05
Круговое, мин. 2

Скорость быстрого перемещения:
Продольное, м/мин 1,8
Поперечное, м/мин 1,8
Круговое, град. 3,4

Габаритные размеры станка, мм:
Длина 2300
Ширина 1270
Высота 2175

Вес станка, кг 2000