**Технические характеристики:**

Станки модели 7а420 предназначены для наружного и внутреннего долбления плоских и фасонных поверхностей, вырезов и канавок, а также для долбления с поднутрием до 10 град, Для инструментальных и ремонтных служб

Длина хода долбяка, мм:  
Наименьшая 0  
Наибольшая 200  
  
Расстояние от плоскости стола до нижнего конца направляющих долбяка, мм 320  
Расстояние от наружной плоскости резцедержателя до стойки (вылет), мм 480  
Размер рабочей поверхности стола(диаметр),мм 500  
  
Наибольшее перемещение:  
Продольное, мм. 500  
Поперечное, мм 400  
Круговое, мм 360  
  
Перемещение на один оборот маховичка рукоятки:  
Продольное, мм 6  
Поперечное, мм 6  
Круговое, град., 4  
  
Цена деления лимба:  
Продольное, мм 0,05  
Поперечное, мм 0,05  
Круговое, мин. 2  
  
Скорость быстрого перемещения:  
Продольное, м/мин 1,8  
Поперечное, м/мин 1,8  
Круговое, град. 3,4  
  
Габаритные размеры станка, мм:  
Длина 2300  
Ширина 1270  
Высота 2175  
  
Вес станка, кг 2000