**Технические характеристики:**

Станки модели 7б35 предназначены для обработки вертикальных, горизонтальных, наклонных плоских и фасонных поверхностей, прорезания в них пазов и канавок подрезки вертикальных поверхностей в условиях мелкосерийного производства

Год начала выпуска: 1973
Класс точности: Н
Длина рабочей поверхности стола, мм 500
Ширина стола, мм 360
Наибольший ход ползуна, мм 500
Мощность, кВт: 5,5
Размеры (Д\_Ш\_В), мм: 2335\_1355\_1540
Масса станка с выносным оборудованием, кг: 1800