Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый КЕ2130

Технические характеристики

Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый КЕ2130 Предназначен для изготовления деталей из листового материала с использованием операций холодной штамповки: вырубки, пробивки отверстий, гибки, неглубокой вытяжки и т.д.

Модель ке2130

Начало серийного производства 1980

Номинальное усилие, кН 1000

Ход ползуна, мм 130

Расстояние между столом и ползуном, мм 400

Расстояние между столом и ползуном, мм 400

Мощность двигателя главного движения кВт 15,5

Размер стола ширина/длинна мм 630/950

Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 1170\_2100\_3160

Масса кг 9800